{
	"id": "timecrs4",
	"name": "Time Crisis 4",
	"driver": "sys246",
	"dongle":
	{
		"name": "tsf1002-na-a.ic002"
	},
	"hdd":
	{
		"name": "tsf1-ha.chd"
	},
	"buttons":
	{
		"3": "circle"
	},
	"inputMode": "lightgun",
	"screenPosXform": [ -65535, 0, 65535, 0 ],
	"eeFrequencyScale": [3, 2],
	"boot": "ac0:TC4LOAD",
	"patches":
	[
	]
}
